SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. SERWER Active Directory


	1.
	Procesor
	minimum 2x Intel Xeon E5-2620v4 8 core 2,1GHz 20MB 8GT/s


	2.
	Płyta Główna
	X10DRI: 10x SATA, 2x LAN on-board
Intel i350 Dual Port on-board LAN

	3.
	Pamięć RAM
	minimum 64 GB (8x 8GB) ECC Reg DDR4 2133 RAM 2 Rank (Premium)
ATP

	4.
	Wewnętrzna pamięć masowa
	minimum 2 sztuki w RAID 1 - 4 TB SATA III WD Raid Edition 3.5" 7.2k
minimum 2 sztuki w RAID 1 - 480 GB SATA III Samsung SSD TLC 2,5" (PM853T) + adapter 3,5"

	5.
	Kontroler dyskowy
	Kontroler SW-RAID on-board 8x SATA-3 (6 Gb/s) C612 PCH
(RAID 0,1,5,10), 2x DOM SATA-3

	6.
	Napęd optyczny
	Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt nośników DVD

	7.
	Wbudowane porty
	2x kabel mini-SAS HD x4 0,8m (SFF-8643 / 4x SATA)
Kontroler RAID Avago MegaRAID 9361-8i SAS3 8x wew.
Moduł Cache Vault dla Avago 9361

	8.
	Karta graficzna
	on board

	9.
	Obudowa
	RACK
Teleskopowe szyny montażowe

	10.
	Zasilacz
	minimum - 2x redundantny zasilacz 740 Wat (80plus Platinum) (hot swap)

	11.
	Karta Zarządzania
	Moduł pełnego zdalnego zarządzania (KVM przez LAN, IPMI 2.0) wraz z oprogramowaniem do zarządzania, konfiguracja przez DHCP

	12.
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001
Serwer musi posiadać deklaracja CE

	13.
	Gwarancja
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
Telefoniczne wsparcie techniczne w dni robocze w języku polskim 09.00-17.00.
w języku angielskim lub niemieckim w dni robocze 07.00-22.00
Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim.

	14.
	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Po podpisaniu umowy możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela

	15.
	System operacyjny
	Windows Server 2016 Standard GOV
licencja CAL 40 użytkowników

	16.
	Migracja 
	Migracja obecnie wykorzystywanego serwera domeny (opartego na Windows 2003 Server) na nowy serwer 

	17.
	Instalacja i konfiguracja
	Minimum 3 dni robocze przy instalacji i konfiguracji serwera w siedzibie zamawiającego. Wykonawca ma przeprowadzić pełną instalację, konfigurację i migrację serwera, wypromowanie kontrolera domeny, założenie użytkowników oraz inne prace zlecone przez informatyka zamawiającego potrzebne do wykonania pełnej migracji dotychczas wykorzystywanego serwera

	18.
	Wirtualizacja
	Wirtualizacja w środowisku wirtualnym Windows 2016 dotychczas wykorzystywanego serwera windows 2003 server R2 - 2 sztuki (dotychczasowy kontroler domeny oraz zapasowy kontroler domeny) oraz Windows 7 Pro

	19.
	Migracja baz danych
	Migracja baz danych ORACLE 10g oraz MS SQL Express 2008 R2 wraz z wirtualizacją zapasowego serwera domeny oraz Postgre SQL 8.4 wraz z wirtualizacją Windows 7 oraz mySQL wraz z wirtualizacją serwera domeny



