Załącznik nr 6 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SAMOCHODU POŻARNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJA OGRANICZENIA SKAŻEŃ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŻARACH
	WYMAGANIA OGÓLNE
	POTWIERDZENIE SPEŁNIONYCH WYMAGAŃ*
	PROPOZYCJE WYKONAWCY**

	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2017(Podać markę, typ, model i typ podwozia)


	
	

	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
	
	

	Samochód ma spełniać wymagania określone w pkt. 4.1, 4.2, 4.3.1 zał. Nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)..
	
	

	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą ( CNBOP ).
Świadectwo ważne na dzień dostawy pojazdu.
	
	

	DANE TECHNICZNE

	samochód przystosowany do przewozu minimum 5 osób z zabudową kontenerową 
	
	

	zbiornik na wodę minimum 1000 l
	
	

	zbiornik na środek pianotwórczy (co najmniej 80 l)
	
	

	silnik Diesel o pojemności od 1.9 do 2.2 l o mocy, co najmniej 125 KW z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniającym normy Euro 6
	
	

	skrzynia biegów manualna 6 stopniowa
	
	

	moment obrotowy minimum 400 Nm, 
	
	

	napęd na oś tylną pojazdu, koła bliźniacze
	
	

	WYPOSAŻENIE

	podwójna kabina na ramie
	
	

	przeszklenie w części osobowej
	
	

	drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu
	
	

	przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
	
	

	dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
	
	

	elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
	
	

	centralny podwójnie ryglowany zamek z pilotem,
	
	

	poduszka powietrzna dla kierowcy
	
	

	układy bezpieczeństwa: ABS, ESP (BTCS, EBD, HLA
	
	

	klimatyzacja
	
	

	elektrycznie regulowane lusterka boczne
	
	

	przednie światła przeciwmgielne
	
	

	komputer pokładowy
	
	


	Wymiary pojazdu po zabudowie:
Długość pojazdu maksimum     - 6300
Szerokość pojazdu  maksimum - 2300
Wysokość pojazdu maksimum  - 2600
Kolor pojazdu : RAL 3000  lub zbliżony
	
	

	OZNAKOWANIE

	belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - posiadające homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ wyposażona dodatkowo w: lampy LED w kolorze białym – do oświetlenia przedpola z przodu pojazdu, dodatkowe moduły LED’owe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego, szyld podświetlany z napisem STRAŻ, lampa dachowa tylna LED w kolorze niebieskim, posiadająca homologację  na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ.
	
	

	SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

	wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100 W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-óch głośników o mocy 100 W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ posiadający funkcje: sterowania sygnalizacją przednią, sterowania sygnalizacją dźwiękową, głośnik kompaktowy o mocy 120 dbA.
	
	

	ZABUDOWA

	zabudowa zawierająca pełne oświetlenie przedziałów pasażerskiego oraz ładunkowego, półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, na dachu zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	agregat wysokociśnieniowy – wydajność pompy 70l/min, silnik czterosuwowy, rozrusznik elektryczny.  zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody.
Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości (minimum) 60 m zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności strumienia wody. Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym. 
Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności minimum 1000dm3  oraz zbiornik na środek pianotwórczy.
Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

	
	

	radiotelefon – analogowo-cyfrowy przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową, o parametrach VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, min. 128 kanałów, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA

	
	

	Radiotelefon nasobny analogowo-cyfrowy przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową, o parametrach VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, min. 128 kanałów, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA
	
	

	Koła zimowe –komplet 6 kół na felgach stalowych w rozmiarze określonym przez producenta pojazdu.
	
	

	Przenośny , akumulatorowy system oświetleniowy LED o wysokości do 1,8m umożliwiający uzyskanie jasności  12 500 lumenów, z ładowarką .
	
	

	Prądownica typu Turbojet  o płynnie regulowanym przepływie w zakresie od 19 do 150 l/min. Z możliwością przepłukiwania podczas pracy. Prądownica z nasadką do piany ciężkiej.
	
	

	Zestaw hydrauliczny  urządzeń ratowniczych:

Minimalne wyposażenie zestawu:

Nożycorozpieracz – rozwarcie ostrzy minimum 420 mm

Maksymalna siła rozpierania minimum 720kN

Maksymalna siła cięcia minimum 520kN

Waga narzędzia do pracy maksimum 19 kg

Wąż przedłużający

W systemie koaksjalnym  o długości minimum 10m

Agregat hydrauliczny

Ciśnienie robocze  70MPa wyposażony w monozłącze, silnik spalinowy o mocy minimum 1,5kW

Waga maksimum 18kg, pojemność zbiornika oleju hydraulicznego minimum 2,5 l
	
	

	Mobilny zestaw do ograniczenia skażeń –Ekologiczny

Minimalne wyposażenie zastawu: pojemnik 120 l, szczotka zmiotka, szufelka -1 kpl, worki na odpady  minimum 5 sztuk , płachty sorbcyjne – minimum 5 sztuk, spryskiwacz  o pojemności minimum 5 l, preparat sorbcyjne – minimum 20 kg


	
	

	Aparat oddechowy Fenzy X-Pro z maską Optipro i butlą kompozytową  (lub równoważny) – 4 kpl z zamocowaniem ( proponowany zestaw musi być dostosowany do obowiązującego systemu FENZY w gminie Kamieniec Ząbkowicki )
	
	

	Motopompa pływająca  1 sztuka z mocowaniem

Dane techniczne minimalne:
Maks. Wydajność minimum   750 dm3/min
Wydajność nominalna (przy 2 barach) minimum  200 dm3/min
Wysokość podnoszenia do 30 m słupa wody
Moc minimum 5,5 kW
Zużycie paliwa  maksimum 1,0 l/h
Pojemność zbiornika paliwa minimum  1,0 l 
 Ciężar motopompy maksimum 25 kg
	
	

	Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min:   , klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  
	
	

	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny  - “OSP Ożary ” oraz herbu Gminy Kamieniec Ząbkowicki dodatkowo umieszczenie na samochodzie numerów  operacyjnych. „ 597 D 22 "
	
	


Uwaga !:
*Należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji   wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).

**W przypadku gdy określony jest parametr „od – do” należy wpisać parametr oferowany przez Dostawcę.

