Zarządzenie Nr 92/2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

z dnia 22.05.2018 roku

w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 tekst jednolity) zarządzam co następuje: 

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się:

Podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jako podstawę do opracowania norm przyjęto postanowienia:

a) Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

b) Dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub urządzenia,
c) Faktyczne spalanie zaobserwowane przez strażaków/konserwatorów przy eksploatacji sprzętu.
§ 2

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 3

Rozliczanie zużycia paliwa następuje w oparciu o przedłożone karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

1. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostek OSP dokonywane jest:

- w przypadku pojazdów samochodowych - raz na miesiąc

- w przypadku sprzętu silnikowego - raz na kwartał (trzy miesiące).

2. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy najpóźniej do 2-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

3. Zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane w kartach drogowych pojazdów oraz w kartach pracy sprzętu silnikowego.

4. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy stosować zaokrąglenia do 1/10 litra.

5. Karty drogowe, oraz karty pracy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.

6. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji, pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:

a) Oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),

b) Ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),

c) Podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,

d) Używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów, gdy pojazd jest w bezruchu – nie przemieszcza się.
7. Rozruch kontrolowany stosuje się w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym raz w miesiącu. W przypadku wyjazdu do zdarzeń i używaniu urządzeń specjalnych lub wyjazdów w innych celach niż ratowniczo gaśnicze w danym tygodniu nie wykonuje się rozruchu. Rozruch kontrolowany winien być odnotowany w karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego.
§ 4

1. Kierowca i konserwator samochodu ponosi odpowiedzialność za powierzony mu pojazd, dba o czystość i porządek w samochodzie. Wszelkie potrzeby w zakresie wymiany części, napraw, winny być zgłoszone pracownikowi zajmującemu się sprawami OSP w Urzędzie Gminy.

2. Miesięczne karty drogowe pojazdów pożarniczych kierowca/konserwator otrzymuje od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Gminy, po rozliczeniu za poprzedni okres użytkowania. Kierowca pojazdu/konserwator odpowiada za prawidłowe zapisy w karcie.

3. Okresowe karty pracy sprzętu silnikowego otrzymuje kierowca lub konserwator Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu silnikowego, od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Gminy, po rozliczeniu się za poprzedni okres użytkowania. 

§ 5

Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

1. Po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, wpisując ten fakt do karty drogowej,

2. Zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.

3. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w kanistrach o pojemności 5 l do każdego sprzętu silnikowego posiadającego zbiorniki paliwa nie większe niż 3 litry.
§ 6

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy lub wycofać z eksploatacji.

§ 7

Zakupu paliwa dokonują kierowcy pojazdu lub konserwatorzy danej jednostki OSP.

§ 8
Za prowadzenie przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach OSP, odpowiada Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieńcu Ząbkowickim. 

§ 9
Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 10 

Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, winno być zgłoszone do Urzędu celem podpisania porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń pożarniczych.
§ 11
Wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego skutkuje rozwiązaniem porozumienia na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją z dniem wycofania pojazdów lub sprzętu silnikowego.
§ 12
Traci moc Zarządzenie Nr 365/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 01 grudnia 2017 roku.
§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 92/2018
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 22.05.2018
Wykaz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych  w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbkowickim I:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna
(w l/100 km)
	Norma na postoju
(w l/min)
	Urządzenie specjalne 

(w l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Mercedes ATEGO
	ON
	28 
	0,15
	26 (autopompa)
1,26
(WEBASTO)
	3

	2.
	Star GBAN
	ON
	27,5 
	0,13
	20,5
(autopompa)
	3

	3.
	Nissan NAVARA
	ON
	10 
	0,05
	-
	2


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Agregat prądotwórczy GEKO
	Pb
	1
	1

	2.
	Agregat oświetleniowy STAR
	Pb
	1
	1

	3.
	Agregat hydrauliczny WEBER
	Pb
	1,5
	1

	4.
	Motopompa Niagara
	Pb
	1
	1

	5.
	Motopompa pływająca Niagara
	Pb
	1
	1

	6.
	Pompa szlamowa RENAULT
	Pb
	1
	1

	7.
	Pompa szlamowa HONDA
	Pb
	1,2
	1

	8.
	Piła do drewna
	Pb
	1
	1

	9.
	Piła do betonu
	Pb
	1
	1

	10.
	Pilarka do drewna STIHL MS 440
	Pb
	1,2
	1

	11.
	Piła spalinowa STIHL MS261
	Pb
	1,5
	1

	12.
	Przecinarka STIHL TS700
	Pb
	2,5
	1

	13.
	Wentylator oddymiający 
	Pb
	1,3
	1

	14.
	Silnik zaburtowy do łodzi
	Pb
	10
	1


2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbkowickim II:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna
(w l/100 km)
	Norma na postoju
(w l/min)
	Urządzenie specjalne     (w l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Star
	ON
	27,5
	0,07
	20,5
(autopompa)
	2


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1
	Agregat oświetleniowy STAR
	Pb
	1
	1

	2
	Agregat oddymiający TEMPEST
	Pb
	2
	2

	3
	Motopompa pływająca Niagara
	Pb
	1
	1

	4
	Motopompa PO-5
	Pb
	12
	2

	5
	Motopompa szlamowa KTH 80x
	Pb
	2,7
	2

	6
	Pompa szlamowa 
	Pb
	2,5
	1

	7
	Pompa hydrauliczna LUKAS 
	Pb
	1,5
	1

	8
	Przecinarka do stali i betonu
	Pb
	1,3
	1

	9
	Pilarka STIHL MS 290
	Pb
	1
	1

	10
	Pilarka STIHL MS 440
	Pb
	1,3
	1


3. Ochotnicza Straż Pożarna w Doboszowicach:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna
(w l/100 km)
	Norma na postoju
(w l/min)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	OPEL VIVARO
	ON
	9
	0,05
	-
	2


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Motopompa PO-5
	Pb
	12
	2

	2.
	Motopompa m8/8-1
	Pb
	8
	1

	3.
	Piła do drewna
	Pb
	1
	1

	4.
	Agregat oświetleniowy KRAFTWELE
	Pb
	1
	1


4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarach:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna
(w l/100 km)
	Norma na postoju
(w l/min)
	Urządzenie specjalne
(w l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1. 
	Ford Transit 
	ON
	13,4
	0,03
	-
	2


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Agregat hydrauliczny WEBER
	Pb
	1
	1

	2.
	Agregat prądotwórczy Honda
	Pb
	1,2
	1

	3.
	Agregat wysokociśnieniowy Honda
	Pb
	2,4
	1

	4.
	Motopompa pływająca Niagara
	Pb
	1
	1

	5.
	Motopompa PO-5
	Pb
	12
	2

	6.
	Pompa szlamowa 
	Pb
	2,5
	1

	7.
	Piła do drewna STIHL
	Pb
	1
	1

	8.
	Piła spalinowa STIHL MS261
	Pb
	1,5
	1


5. Ochotnicza Straż Pożarna w Topoli:

a) pojazdy

	L.p.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna
(w l/100 km)
	Norma na postoju
(w l/min)
	Urządzenie specjalne
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Renault MASTER
	ON
	12,7
	0,07
	-
	2


b) sprzęt silnikowy

	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Rodzaj paliwa
	Norma eksploatacyjna (l/h)
	Rozruch

(l/m-c)

	1.
	Agregat Oświetleniowy RENAULT
	Pb
	1
	1

	2.
	Pilarka spalinowa OLEO-MAC 
	Pb
	1
	1

	3.
	Pompa pływająca FROGGY
	Pb
	1,3
	1

	4.
	Nożyce hydrauliczne LUKAS
	Pb
	1
	1
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