
                                               KOSZTORYS  OFERTOWY
  ,, Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych - część  ul. 

  Kłodzkiej na działkach nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki "
	L.p.
	Podst
	Opis i wyliczenia


	j. m.
	Ilość
	Cena jedn 
	Wartość

	A
	
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV  45100000 - 8



	1
	D01.01.01

	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
Odc. I  km 0+000 - 0+058 = 58 m
Odc. II km 0+000 - 0+154.60= 154.6m

Odc. III km 0+000-0+339.30 = 339.30m

Razem 0.551.90 km
	km
	  0.551
	
	

	2 
	D05.03.11.

  
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość frezowanej warstwy do 5 cm. odwiezienie urobku na odległość do 1 km. Frezowanie na połączeniu z drogą powiatową. odcinki I,II,III
(14 + 8 + 11 + 9) x 0.5
Razem 21.00 m²
	m²
	    21.00
	
	

	3
	D03.06.01

	Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem

Odc. I , II

Razem 3,0 szt
	szt
	     3.0
	
	

	4
	D03.06.01

	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem
Odc. I , II

Razem 5.0 szt
	szt
	     5.0
	
	

	5
	D03.06.01

	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem
Odc I,II,II

Razem  4.0 szt
	szt
	     4.0
	
	

	6
	D03.07.01

	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych
Odc . I,II

Razem 3.0 szt
	szt
	     3.0
	
	

	7
	D03.07.01

	Mechaniczne czyszczenie kolektorów ściekowych wypełnionych osadem do1/2 wysokości o średnicy 40 cm.
Odc. I 58 m

Odc. II 154 .

Razem 212.0 m
	m
	     212.0
	
	

	8
	D01.02.04


	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ułożonej na podsypce piaskowej. Nawierzchnia ścieku , odcinek I, wysokość kostki 9-11 cm

14.0 x 1

Razem 14.0 m²

	m²
	   14.0
	
	

	9
	D01.02.04


	Rozebranie krawężników betonowych - analogia korytek ściekowych o wymiarach 50x60x15 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej odc III

Razem 20.0 m
	m
	    20.0
	
	

	
	                                                                   RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	B


	ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 4510000 - 8



	10
	D02.01.01 
	Wykonanie koryta mechanicznie na całej

szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV

głębokość koryta 48 cm. Koryto pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej i zjazdów . Transport urobku na odl. do 3 km
Nawierzchnie bitumiczne
Ogółem 447.0 m²

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32
Ogółem nawi. drogi + zjazdy  584.32m²

584.32x 0.48

Razem 280.48 m³
	   m³

	   280.48
	
	

	 11

	D02.01.01
	Wykonanie koryta mechanicznie na całej

szerokości jezdni    w    gruncie kat.  II-IV

głębokość    koryta   50 cm.   Koryto pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni z płyt ażurowych . Transport urobku na odl. do 3 km

Odc. I - 86.4 m²

Odc. II - 340 m²

Odc. III - 792 m²

Ogółem 1 218.40 m² x 0.50

Razem 609,20 m³
	   m³

	   609.20

	
	                 

	12
	D02.01.01

	Wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem dna na całej szerokości   w gruncie kat. II-IV   Odwóz materiału z korytowania na odl. do 3 km. koryto pod krawężniki

1052 x 0.35 x 0.40

Razem 147.28   m³
	   m³
	    147,28
	
	

	                                                                                                    ROBOTY ZIEMNE RAZEM
	

	C


	
ODWODNIENIE DROGOWE    Kod CPV  45230000 - 8  


	13
	D03.02.01

	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu wraz z kratą ściekową żeliwną
Odcinek I    1.0 szt

Odcinek II    4.0 szt

Razem  5,0 szt
	szt
	    5.0
	
	

	14
	D03.02.01


	Montaż przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm długość do 15m

Razem 14.0 m
	m
	    14.0
	
	

	                                                                               RAZEM ODWODNIENIE DROGOWE
	

	 D
	   PODBUDOWA   Kod. CPV 45233000 - 9

	15
	D04.02.01


	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Nawierzchnie bitumiczne

Odc. I - 130 m²

Odc. II - 130 m²

Odc. III - 187 m²

Ogółem 447.0 m²

Nawierzchnia ażurowa

Odc. I - 86.40 m²

Odc. II - 340 m²

Odc. III - 792 m²

Ogółem 1 218.40 m² 

Zjazdy

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32
Razem 1 812.72 m²
	m
	 1 812,72
	
	

	16
	D04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31.5/63 mm. warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Nawierzchnie bitumiczne

Odc. I - 130 m²

Odc. II - 130 m²

Odc. III - 187 m²

Ogółem 447.0 m²

Nawierzchnia ażurowa

Odc. I - 86.40 m²

Odc. II - 340 m²

Odc. III - 792 m²

Ogółem 1371.0 m² 

Zjazdy

l

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32
Razem 1 812,72 m²
	m²
	 1 812,72
	
	

	17

	D04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Nawierzchnie bitumiczne

Odc. I - 130 m²

Odc. II - 130 m²

Odc. III - 187 m²

Ogółem 447.0 m²

Nawierzchnia ażurowa

Odc. I - 86.40 m²

Odc. II - 340 m²

Odc. III - 792 m²

Ogółem 1218.40 m² 

Zjazdy

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32
Razem 1 218,40 m²
            
	m²


	 1 218,40
	
	

	
PODBUDOWA RAZEM
	

	E


	ELEMENTY ULIC  KOD CPV 45233000-0



	  18
	D08.01.01


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15

Odc. I   - 41 m

Odc. II  - 147 m

Odc. III - 664 m

Razem 852.0 m
	    m


	    852.0


	
	

	19
	D08.01.01


	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15
Odc. I   - 58 m

Odc. II  - 142 m

Razem 200.0 m
	   m
	   200.0
	
	

	 20
	D08.05.01


	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową

Razem 20,0 m
	   m
	   20.0
	
	

	
        ELEMENTY ULIC RAZEM


	

	F
	NAWIERZCHNIE    Kod CPV 45233000 - 9



	21
	D04.03.01


	Mechaniczne      skropienie         warstw konstrukcyjnych    ulepszonych   emulsją asfaltową

Nawierzchnie bitumiczne

Odc. I - 130 m²

Odc. II - 130 m²

Odc. III - 187 m²

Ogółem 447.0 m²

Zjazdy

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32

Ogółem nawi. drogi + zjazdy  594.32m²

Razem 594.32 m³

  
	m²
	 594.32
	
	

	22

	D05.03.05


	Wykonanie warstwy  wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC16 W dowożonej z odległości 20 km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

Nawierzchnie bitumiczne

Odc. I - 130 m²

Odc. II - 130 m²

Odc. III - 187 m²

Ogółem 447.0 m²

Zjazdy

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32

Ogółem nawi. drogi + zjazdy  594.32m²

Razem 594.32 m³

  
	m²

	  594.32
	
	

	23
	D05.03.05


	Wykonanie warstwy  ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC11 S W dowożonej z odległości 20 km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.

Nawierzchnie bitumiczne

Odc. I - 130 m²

Odc. II - 130 m²

Odc. III - 187 m²

Ogółem 447.0 m²

Zjazdy

s.p

Km 0+303      8.0x1.0=8.0 m²      s.l

Ogółem zjazdy 137.32 + 10.0 =147.32

Ogółem nawi. drogi + zjazdy  594.32m²

Razem 594.32 m³
	m²
	 594.32
	
	

	24
	D06.01.01


	Umocnienie skarp płytami ażurowymi typ MEBA - analogia ułożenie płyt na drodze. Płyty o wym. 60x40x10-12 cm na podsypce piaskowej 3-5cm, wypełnienie wolnych przestrzeni żwirem.

Odc I   -  86.40 m²

Odc. II  - 340.0 m²

Odc. III - 792.0 m²

Razem 1218,40 m²
	m²
	  1 218.40
	
	

	25
	D05.03.01


	Wykonanie     nawierzchni    z      kostki kamiennej   nieregularnej  na   podsypce cementowo  -  piaskowej    wraz     z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wysokość    kostki    10   cm. Kostka  z odzysku w 50%

14.0 x 1 

Razem 7.0 m²
	m²
	     7.0
	
	

	                                                                                                 NAWIERZCHNIE  RAZEM
	

	G

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    Kod. CPV 45100000 - 8



	26
	D06.03.02


	Lokalne uzupełnienie poboczy mieszanką mineralną 0/31,5 mm. szerokość uzupełnienia ok. 0.4 m średnia grubość 10 cm

Odcinek I, II,III
40 x 0.4 x 2
130x0.4x2

270x0.4x2

Razem 352.0 m³
	m³
	   352.0
	
	

	27
	D00.00.00
	Geodezyjna dokumentacja powykona-

-wcza
	rycz
	      1.0
	
	

	                                                                         ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM
	

	Wartość kosztorysowa netto

	

	 Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


słownie: 
                                                                                                                                                            SPORZĄDZIŁ                                                                                              ZATWIERDZIŁ              
