
                                KOSZTORYS  OFERTOWY
         ,, Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej

               na dz. nr 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów 

                            wymaganych dla dróg publicznych"

	L.p.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j. m.
	Ilość

robót
	Cena jedn.

 
	Wartość

netto

	
	
ODCINEK  I  dz.  nr. 393,313,314/4 , 314/5



	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45100000-8



	1 . 
	D01.01.01

	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie podgórskim.
Etap I 0+000 - 0+572
Razem 0. 572 km
	km
	  0.572
	
	      

	2
	D05.03.01


	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno średnia grubość frezowania do 5 cm odwiezienie urobku na odległość do 1 km. Frezowanie na połączeniu z drogami bitumicznymi 

15+15 = 30 x 0.5
Razem  15.0 m²
	m²
	     15.0
	
	

	                                                                         RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	

	2
	PODBUDOWY - KOD CPV 45233000-9

	3
	D02.01.01


	Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 59 cm  Odwóz materiału z korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów
3 222m² x 0.59
Razem  1 900.98m³
	m³
	  1 900.98
	
	   

	4
	D02.01.01


	Wykopy-   wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. II-IV głębokość  1.2 m  Odwóz materiału z wykopu na odl. do 1 km. Usunięcie skarpy w przed wykonaniem rowów i części konstrukcji drogi

Km 0+000 - 0+250 str. prawa
7x1.5x270x1.2

Razem  3 402.0m³
	m³
	   3 402.0
	
	

	5
	D02.01.01


	Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 50 cm  Odwóz materiału z korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego

Chodnik 371.7mb/1076m²

1076 x 0.5
Razem 538.0m³
	m³
	   538.0
	
	   

	6
	D04.05.01


	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej  cementem C1.5/2 z wytwórni grubość warstwy 30 cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Warstwa pod jezdnią i zjazdami

Razem 3 222.0  m²
	m²
	  3 222.0
	
	 

	7
	D04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5mm warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa po jezdnią i zjazdami

Razem 3 222.0  m²
	m²
	  3 222.0
	
	

	8
	D04.05.01


	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej  cementem C1.5/2 z wytwórni grubość warstwy 30 cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Warstwa pod ciągiem pieszym

Razem 1 076.0  m²
	m²
	   1 076,0
	
	

	9
	D04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5mm warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. konstrukcja ciągu pieszo - rowerowego

Razem 1 076.0 m²
	m²
	    1 076.0
	
	  

	                                                                                             RAZEM PODBUDOWY
	 

	3
	NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233000-9



	10
	D05.03.05


	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki

mineralno asfaltowej AC16W dowożonej z

odległości do 20 km grubo warstwy po

zagęszczeniu 5 cm. Droga + zjazdy

Razem 3 222.0  m²
	m²
	    3 222.0
	
	 

	11
	D04.03.01


	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową

Razem 3 222.0  m²


	m²
	    3 222.0
	
	

	12
	D05.03.05


	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S dowożonej z odległości do 20 km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

Razem 3 222.0  m²


	m²
	    3 222.0
	
	   

	13
	D05.03.23


	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

szarej   bezfazowej   grubości   8 cm.   na

podsypce cementowo - piaskowej spoiny

wypełnione piaskiem. Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego
Razem 1 076.0  m
	m²
	    1 076.0
	
	 

	
                                                                            RAZEM NAWIERZCHNIE


	

	 4
	ELEMENTY ULIC   KOD  CPV 45233000-0

	  14
	D08.01.01


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki  z betonu C12/15(B-15)

291+ 10 x0.06

Razem 18.06 m³
	m³
	     18.06
	
	    

	 15
	D08.01.01


	Ustawienie     krawężników    betonowych   o wymiarach    15  x 30     na    podsypce     cementowo- piaskowej     na gotowej ławie betonowej z oporem. Spoiny wypełnione zaprawą cementową

Razem 301.0 m
	m
	    301.0
	
	   

	16
	D08.01.01


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15(B15) 

460.0 m x 0.03
Razem 13.08 m³
	m³
	    13.08

	
	    

	17
	D08.03.01


	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm. na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej

Razem 460.0m
	 m
	     460.0


	
	     

	
                 RAZEM ELEMENTY ULIC


	   

	 5
	ODWODNIENIE  DROGOWE

	18
	D03.01.06


	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego który składa się z łwey fundamentowej z betonu , rur żelbetowych fi 60 cm klasa obciążęnia A

L - 31.0 m

Razem 31.0 m
	m
	    31.0
	
	   

	19
	D03.01.06


	Wykonanie ścianek czołowych przpustów z betonu dla przepustu o średnicy 60 cm. wraz z deskowaniem , zbrojeniem i zolacją ścian lepikiem
1.5 x2 x 0.3 x 6

Razem 5.4 m³
	m³
	    5.40
	
	  

	20
	D02.01.01


	Wykopy-analogia kopanie rowów mechanicznie wraz z profilowaniem dna i skarp

s.l  2+0.4/2x0.7x522 = 438,49

s.p 2.5+0.4/2x1.2x568=988,32

Razem 1 426,81 m³
	m³
	  1 426,81
	
	

	21
	D03.02.01


	Wykonanie studni ściekowych, wpusty uliczne typ. ciężki D-400, studzienka fi 50 cm.z osadnikiem bez syfonu

Razem 5.0 szt
	szt
	     5.0
	
	    

	22
	D03.02.01


	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm dł do 15 m

5 x 7

Razem 35.0 m
	m
	    35.0
	
	   

	
	                                                                             ODWODNIENIE DROGOWE RAZEM


	  

	6
	INNE



	23
	D06.03.02


	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym (materiał z korytowania) wraz z zagęszczeniem

560 x2 x 0.7 x 0.15+70x2x0.7x0.15

Razem 132.30m³
	m³
	   132.30
	
	   

	24
	D00.00.00
	Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Razem 1.0 kpl.
	rycz
	    1.0
	
	

	
                    INNE  RAZEM


	

	
                           ODCINEK  II  dz.  nr. 335

	

	  1


	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	

	
	
	

	 25
	D01.01.01


	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie podgórskim.

Odcinek II  0+000 - 0+113

Razem 0. 113 km
	  km
	     0.113
	
	     

	 26
	D05.03.01


	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno średnia grubość frezowania do 5 cm odwiezienie urobku na odległość do 1 km. Frezowanie na połączeniu z drogami bitumicznymi 

15 x 0.5

Razem  7,5 m²
	  m²
	    7.5
	
	

	
	                                                                       ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  RAZEM


	    

	  2
	PODBUDOWY - KOD CPV 45233000-9

	  27
	D02.01.01


	Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 1.4 m  Odwóz materiału z korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi

565 x 1.4

Razem 791.0m³
	  m³
	   791.0
	
	    

	  28
	D02.01.01


	Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. II-IV głębokość koryta  cm  Odwóz materiału z korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnika

223.0 x0.4

Razem 89.20m³
	  m³
	  89.20
	
	   

	  29
	D04.05.01


	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej  cementem C1.5/2 z wytwórni grubość warstwy 30 cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Warstwa pod jezdnią i zjazdami

Razem 565.0  m²
	   m²
	   565.0
	
	    

	  30
	D04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5mm warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Razem 565.00 m²
	  m²
	   565.00
	     
	   

	   31
	D04.05.01


	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej  cementem C1.5/2 z wytwórni grubość warstwy 30 cm. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Warstwa pod ciągiem pieszym

Razem 223.0  m²
	  m²
	    223.0
	
	

	  32
	D04.04.02


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31.5mm warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. konstrukcja ciągu pieszo - rowerowego

Razem 223.0 m²
	  m²
	   223.0
	       
	     

	                                
             PODBUDOWY  RAZEM


	

	   3
	NAWIERZCHNIE



	 33
	D05.03.05


	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki

mineralno asfaltowej AC16W dowożonej z

odległości do 20 km grubo warstwy po

zagęszczeniu 5 cm
Razem 565.0  m²
	  m²
	   565.0
	
	  

	   34
	D04.03.01


	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową

Razem 565.0  m²

	   m²
	     565.0
	
	     

	   35
	D05.03.05


	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S dowożonej z odległości do 20 km grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

Razem 565.0 m²


	   m²
	    565.0
	
	    

	  36
	D05.03.21

	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

szarej    grubości   8 cm.   na

podsypce cementowo - piaskowej spoiny

wypełnione piaskiem. Nawierzchnia ciągu pieszo 

Razem 223.0 m²

	  m²
	    223.0
	
	   

	
NAWIERZCHNIE RAZEM
	

	  4
	ELEMENTY  ULIC

	  37
	D08.01.01


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki  z betonu C12/15(B-15)

113x0.06

Razem 6.78 m³
	  m³
	     6.78
	
	   

	  38
	D08.01.01


	Ustawienie     krawężników    betonowych   o wymiarach    15  x 30     na    podsypce     cementowo- piaskowej     na gotowej ławie betonowej z oporem. Spoiny wypełnione zaprawą cementową

Razem 113.0 m
	   m
	     113.0
	
	  

	  39
	D08.01.01


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15(B15) 

110.0 m x 0.03
Razem 3.30 m³
	   m³
	    3.30
	
	  

	  40
	D08.03.01


	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm. na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej

Razem 110.0m
	   m
	      110.0
	
	   

	
ELEMENTY ULIC RAZEM


	  

	   5
	ODWODNIENIE  DROGOWE



	  41
	D03.01.06


	Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego jednootworowego który składa się z łwey fundamentowej z betonu , rur żelbetowych fi 60 cm klasa obciążęnia A

L - 15. 0 m

Razem 15.0 m
	  m
	      15.0
	
	   

	  42
	D03.01.06


	Wykonanie ścianek czołowych przpustów z betonu dla przepustu o średnicy 60 cm. wraz z deskowaniem , zbrojeniem i zolacją ścian lepikiem
1.5 x2 x 0.3 x 2

Razem 1.8 m³
	    m³
	     1.8
	
	   

	  43
	D03.02.01


	Wykonanie studni ściekowych, wpusty uliczne typ. ciężki D-400, studzienka fi 50 cm.z osadnikiem bez syfonu

\

Razem 2.0 szt
	   szt
	      2.0
	 
	    

	  44
	D03.02.01


	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm dł do 15 m

Razem 22.0 m
	    m
	     22.0
	
	   

	
ODWODNIENIE DROGOWE RAZEM


	  

	
	INNE



	  45
	D06.03.02


	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym (materiał z korytowania) wraz z zagęszczeniem

80 x2 x 0.75 x 0.15

Razem 18.0 m³
	   m³
	    18.0
	
	   

	 
                        INNE  RAZEM
	  

	RAZEM 

	

	PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%
	

	 OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT ( BRUTTO)
	


Słownie:  


Sporządził
