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Kamieniec Ząbkowicki, dnia 08.03.2018 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), dalej PZP do 06.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturalnym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zwracamy sie z zapytaniem do Zamawiającego czy uzna za spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania doświadczenia 6 SWIZ pkt 6.1.2. poprzez wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie nawierzchni pieszych i jezdnych ( drogi, chodniki ) w ilości 4000m2 każde. - Referencje w załączeniu
Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie 6.1.2. SIWZ określił warunki w zakresie posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia. Wykonawca w pierwszej kolejności wstępnie potwierdza spełnianie warunku przedkładając do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Następnie wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie w trybie określonym w art. 26 ust. 2 PZP przedkłada Zamawiającemu wykaz robót budowlanych wraz z dowodami należytego wykonania wskazanych robót. Dopiero wówczas Zamawiający w stosunku do tego wykonawcy zajmuje się oceną czy przedłożone dokumenty potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu i weryfikacją poszczególnych robót wykazanych w/w wykazie. 
Pytanie nr 2:

Proszę o podanie wymiarów oraz zdjęć poglądowych: koszów gabionowych, ławek kamiennych, stołów kamiennych oraz zydlów kamiennych
Odpowiedź:

Zamiast koszów gabionowych wykonano już murek z kamienia i położono drewniane siedziska, które należy zdemontować i położyć nakrywy – siedziska z piaskowca lub tzw. sztucznego kamienia o wymiarach 10x50x100 lub 10x50x 200 ( rysunek 2c).

Zydle kamienne z piaskowca lub sztucznego kamienia o wymiarach:

Siedlisko fi 35 gr.10cm.-        noga fi 30 h 45 cm

Stół kamienny blat fi 120 gr 10cm  noga walec fi 45 h 100 cm

Zamiast koszy gabionowych ujętych w przedmiarze Wykonawca winien ująć nakrywy – siedziska z piaskowca lub tzw. sztucznego kamienia o wymiarach 10x50x100 lub 10x50x 200.

Pytanie nr 3:

Proszę o wskazanie rodzaju kamienia do układania nawierzchni: 
-rodzaju skały -przekładowej kopalni -frakcji,

-właściwości użytkowych kamienia

oraz koloru uzgodnionego przez Konserwatora Zabytków.
Odpowiedź:

Do robót drogowych należy użyć łupka szarogłazowego lub kwarcytowego (przykładowe kopalnie łupka to: „Księżyce”, „Jenków”) o kolorze zbliżonym do miejscowego łupka mikowego, tj. szarosrebrzystym 
z przebarwieniami brunatnymi (Zamawiający umożliwia pobranie próbki po ustaleniu terminu 
z Zamawiającym), struktura kamienia: kamień łupany murowy .

Zasypkę powierzchniową należy wykonać z tego samego kamienia. Zamawiający wyklucza zastosowanie granitu lub bazaltu.
Pytanie nr 4:

Proszę o podanie frakcji tłucznia do wykonania podbudowy.

Odpowiedź:
Frakcja tłucznia 31,5 -63 mm
Pytanie nr 5:

Zwracamy się z zapytanie do Zamawiającego czy w momencie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności tj m.in.:

a) z powodu okoliczności siły wyższej, np., wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz z powodu złych warunków atmosferycznych.

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

c) w wypadku konieczności wykonani robót dodatkowych, które nie są objęte dokumentacją projektową, a ich wykonanie jest konieczne aby zrealizować przedmiot umowy

d) w wyniku braku szczegółowej inwentaryzacji obecnych ciągów oraz braku inwentaryzacji przebiegu kanałów i piwnic.

termin wykonania zamówienia określony w 5 SIWZ tj 31.08.2018 może ulec zmianie?
Odpowiedź:

Zamawiający w umowie przewidział możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia jedynie w sytuacji, kiedy okres realizacji projektu zostanie wydłużony w aneksie do umowy o dofinansowanie, lub piśmie informującym o przedłużeniu terminu realizacji projektu, w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego ze strony Instytucji Zarządzającej RPOWD zgody na wydłużenie realizacji projektu pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie wówczas z §12 ust. 3 termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o czas wydłużenia realizacji projektu. 

Zamawiający jednocześnie przypomina, że zgodnie z treścią §10 ust. 2 lit. a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za zwłokę (zawinione opóźnienie) w wykonaniu przedmiotu Umowy, co oznacza że Wykonawca nie ponosi ryzyka opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, niewynikającego z przyczyn leżących po jego stronie lub osób bądź podmiotów za których działanie lub zaniechanie odpowiada.  
Pytanie nr 6:

Zdaniem Wykonawcy zaprojektowany piasek na podbudowę na dużych pochyłościach (znacznych spadkach nawierzchni) może powodować wypłukiwanie sie oraz wypadanie kamieni. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa, jeśli tak, to proszę podać rodzaj i frakcję.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa na podbudowę na znaczących spadkach (tj. spadkach powyżej 8%). W takiej sytuacji należy zastosować kruszywo o frakcji 31,5-63 mm.
Pytanie nr 7:
W projekcie umowie §6 pkt 1 została ustalona forma wynagrodzenia -ryczałt. Prosimy o ujęcie zapisu w projekcie umowy iż, w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Zamawiający dodatkowo rozliczy je z Wykonawcą. 
Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że przedmiot umowy winien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową przy użyciu materiałów i przy zastosowaniu technologii przewidzianej w tej dokumentacji. 

Dodatkowo Zamawiający przypomina również, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że cena zaoferowana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Przypadki w których wynagrodzenie Wykonawcy może potencjalnie ulec zmianie zostały określone  w §12 ust. 1 i 2 wzoru umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) PZP.

Pytanie nr 8:

W przedmiarze robot nie została ujęta pozycja dot. ułożenia geowlokniny na ścieżkach pieszo jezdnych o nawierzchni żwirowej. 

Prosimy o dodanie w/w pozycji oraz umieszczenia widniejącej na przekroju nr 5 geowłókniny na większej głębokości. Zdaniem Wykonawcy jest ona umieszczona zbyt płytko i w rezultacie konstrukcja nawierzchni nie będzie stabilna.
Odpowiedź:

Ułożenie geowłókniny należy wykonać zgodnie z projektem. Koszt należy uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej.
Pytanie nr 9:

W punkcie nr II.4) "Krótki opis przedmiotu zamówienia" Zamawiający napisał: "Z uwagi na rozbudowany zakres dokumentacji technicznej Wykonawca winien kierować się przedmiarem, który określa zakres prac objęty przedmiotem zamówienia." w związku z powyższym prosimy o informację, czy załączony przez Zamawiającego przedmiar robót określa tylko i wyłącznie zakres prac objętych przedmiotem zamówienia i tylko przedmiar robót będzie brany pod uwagę co do rozliczenia zakresu realizacji prac?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. II.4 Ogłoszenia o zamówieniu - rodzaje prac objętych przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót.
Wskazane w przedmiarze wymiary poszczególnych prac mają jedynie charakter poglądowy, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia cena zaoferowana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Pytanie nr 10:

Prosimy o oznaczenie na rysunku nr 2 "Projekt dróg..." zakres realizacji robót (oznaczenie cyfrowe i graficzne rodzaju nawierzchni wraz z zakresem realizacji na podstawie przedmiaru robót i legendy zamieszczonej na rysunku nr 2 "Projekt dróg..." w oparciu o treść ogłoszenia o zamówienia zawartą w punkcie nr II.4 "Krótki opis przedmiotu zamówienia" oraz w oparciu o załączony przedmiar robót.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przedstawia rysunek z naniesionymi informacjami.

Pytanie nr 11:

Prosimy o oznaczenie na rysunku nr 2 "Projekt dróg..." przekroje konstrukcyjne nawierzchni w odniesieniu do rysunku 2b "Przekroje konstrukcyjne".

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przedstawia rysunek z naniesionymi informacjami.

Pytanie nr 12:
Prosimy o informację czy projektowane schodki terenowe i schodki terenowe z kamienia łamanego_opisane na rysunku nr 2 "Projekt dróg..." są w zakresie realizacji?, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Schodki terenowe opisane na rys.2 nie są przedmiotem zamówienia i nie zostały ujęte w przedmiarze robót.
Pytanie nr 13:
Prosimy o informacje czy studzienki ściekowe wraz z kratami ściekowymi i rurami drenarskimi PCV fi 150 opisanymi na rysunku nr 2 "Projekt dróg..." są objęte zakresem realizacji ?, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź:

Studzienki ściekowe wraz kratkami ściekowymi i rurami drenarskimi nie są przedmiotem zamówienia i nie zostały ujęte w przedmiarze.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje następujących zmian:
1. Punkt 6.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie nawierzchni pieszych lub jezdnych o min. długości 4000 m każde.

2. Punkt 13.10. SIWZ otrzymuje brzmienie:
13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu: Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku, NIE OTWIERAĆ przed dniem 13.03.2018 roku, godz. 10:15”.
3. Punkt 14.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.1. Oferty należy składać do dnia 13.03.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

4. Punkt 14.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

5. W załączniku do SIWZ – Przedmiar w pozycji 53 d.7 określenie „Kosze gabionowe wypełnione kamieniem” zostają zastąpione przez określenie „nakrywy – siedziska z piaskowca lub tzw. sztucznego kamienia o wymiarach 10x50x100 lub 10x50x 200”.

6. W załączniku do SIWZ – Przedmiar po pozycji 62 d.8 dodaje pozycje 63, która w kolumnie zatytułowanej „Opis i wyliczenia” wpisuje „Ułożenie geowłókniny”.
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