UWAGI WNIESIONE DO PRZEDMIARU ROBÓT
BOISKO KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

1. poz. 1 dodano 5 cm  korytowania terenu boisko piłkarskie A
2. poz. 148 powierzchnia z kory 307,210 m2
3. poz. 97 powierzchnia schodów terenowych 31,407 m2 bez zmian bez uwzględnienia powierzchni obrzeży betonowych stopni i podestów
4. poz. 46-54 powierzchnia kostki betonowej gr. 6 cm  1860,29 m3
5. poz.28,29,30,31,312,33,84,107,177,203 dodano grubość 
 kruszywa 0-31,5  o 2 cm z 8 na 10 cm ( 2x1 cm)



